2026 Kveten 17
++++++++++++++++++++++++++++
Zmeny balicku firmware x32
++++++++++++++++++++++++++++
		Pozadavek FAI:
 1.-	Vyskomer bude vydavat impulsni signal 900 mikrosekund, kdykoli je vstupni signal plynu pod hodnotou OFF (1200 mikrosekund)
 2.-	Vyskomer nebude vydavat signal nad hodnotou OFF, dokud nebude overen vstupni signal pod hodnotou OFF (1200 mikrosekund).

POZNAMKA: Z duvodu kompatibility byly tyto dva pozadavky nyni preneseny do vsech nasich Fw x.32

*******************************************************************************************************************************
****** VAROVANI: Tato zmena muze vyzadovat rekalibraci vasho ESC a/nebo prekonfigurovani smesovani plynu ve vasem vysilaci
****** BEZPECNOST NA PRVNIM MISTE: Peclive zkontrolujte vysledky teto zmeny Fw v chovani vaseho modelu
****** Doporucujeme provest zkusebni test na zemi ve volnem prostoru nebo s odstranenou vrtuli
********************************************************************************************************************************

 3.- UI musi byt aktualizovano pro zarovnani signalu Throttle_in a Throttle_out v grafech
 4.- UI je nyni kompatibilni se zaznamy F3G v grafech; ve vychozim nastaveni zobrazuje dobu chodu motoru
 5.- UI umoznuje uzivateli menit pouze hodnoty nastaveni, ktere povoluje vzorec Fw (zmeny pouze ve STD Fw)
 6.- Vylepsene zaznamy nadmorske vysky v prvnich sekundach (nekdy zobrazovalo nadmorskou vysku letiste)
 7.- Zlepseni stability pro PICO v rezimu AP: mene prehrivani
	(Stale doporucujeme odvod tepla a/nebo snizeni napeti na 5,0 voltu pro rezim AP)
 8.- Snazsi zahajeni relace (v zprave se zobrazi indikace, uzivatele Androidu)
 9.- Rezim STA umoznuje heslo Wi-Fi o delce 8 znaku (dlouho pozadovane...)
10.- Reset pomoci magnetickeho spinace pouze pro F3G a F5L
11.- Odstranena chyba "podivny displej PICO", pouze nekolik pripadu
12.- Lepsi chovani aplikace GliderKeeper


