2026 Mai 17
++++++++++++++++++++++++++++
Promeni v paketa firmware x32
++++++++++++++++++++++++++++
		Iziskване na FAI:
 1.-	Altimetrut shte izdava impulsен signal ot 900 mikrosekundy, kogato входният сигнал за газ е под стойността OFF (1200 микросекунди)
 2.-	Altimetrut nyama da izdava signal nad stойността OFF, dokato ne bade потвърден входен сигнал под стойността OFF (1200 микросекунди).

ЗАБЕЛЕЖКА: За съвместимост тези две изисквания вече са приложени към всички наши Fw x.32

*******************************************************************************************************************************
****** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази промяна може да изисква повторно калибриране на ESC и/или повторна конфигурация на смесванията на газа в предавателя
****** БЕЗОПАСНОСТТА Е НА ПЪРВО МЯСТО: Внимателно проверете резултатите от тази промяна на Fw върху поведението на модела
****** Препоръчваме да направите пробен тест на земята на открито пространство или с премахнато витло
********************************************************************************************************************************

 3.- UI трябва да бъде актуализиран за привеждане в съответствие на сигналите Throttle_in и Throttle_out в графиките
 4.- UI вече е съвместим с записи F3G в графиките; показва времето на двигателя по подразбиране
 5.- UI позволява на потребителя да променя само стойностите на настройките, разрешени от формулата на Fw (промени само в STD Fw)
 6.- Подобрени записи на altitude в първите секунди (понякога показваше elevation на летището)
 7.- Подобряване на стабилността за PICO в режим AP: по-малко прегряване
	(Все още препоръчваме охлаждане и/или намаляване на напрежението до 5,0 волта в режим AP)
 8.- По-лесно отваряне на сесия (в съобщението се появява индикация, потребители на Android)
 9.- Режим STA позволява Wi-Fi парола от 8 символа (дълго желано...)
10.- Нулиране чрез магнитен превключвател само за F3G и F5L
11.- Отстранен бъг "странен дисплей PICO", само в няколко случая
12.- По-добро поведение за приложението GliderKeeper


