2026 Maggio 17
++++++++++++++++++++++++++++
Modifiche al Pacchetto Firmware x32
++++++++++++++++++++++++++++
		Requisito FAI:
 1.-	L'altimetro emetterà un segnale impulso da 900 microsecondi ogni volta che il segnale di gas in ingresso è inferiore al valore OFF (1200 microsecondi)
 2.-	L'altimetro non emetterà segnale sopra il valore OFF finché non viene validato un segnale di ingresso inferiore al valore OFF (1200 microsecondi).

NOTA: Per compatibilità, questi due requisiti sono stati ora inseriti in tutti i nostri Fw x.32

*******************************************************************************************************************************
****** ATTENZIONE: Questa modifica potrebbe richiedere la ricalibrazione dell'ESC e/o la riconfigurazione delle miscelazioni del gas nel trasmettitore
****** LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: Verificate attentamente gli effetti di questa modifica del Fw sul comportamento del vostro modello
****** Si raccomanda di effettuare un test a terra in spazio libero o con l'elica rimossa
********************************************************************************************************************************

 3.- L'interfaccia utente (UI) deve essere aggiornata per allineare i segnali Throttle_in e Throttle_out nei grafici
 4.- La UI è ora compatibile con i record F3G nei grafici; mostra il tempo motore per impostazione predefinita
 5.- La UI permette all'utente di modificare solo i valori delle impostazioni consentiti dalla formula del Fw (modifiche solo nel Fw STD)
 6.- Migliorata la registrazione dell'altitudine nei primi secondi (a volte mostrava la quota del campo)
 7.- Miglioramento della stabilità per PICO in modalità AP: meno surriscaldamento
	(Raccomandiamo ancora la dissipazione del calore e/o la riduzione della tensione a 5,0 volt in modalità AP)
 8.- Accesso alla sessione più semplice (appare un'indicazione nel messaggio, utenti Android)
 9.- La modalità STA consente una password Wi-Fi di 8 caratteri (molto richiesta...)
10.- Reset tramite interruttore magnetico solo per F3G e F5L
11.- Eliminato il bug "display PICO strano", solo pochi casi
12.- Comportamento migliorato per l'App GliderKeeper


