2026 Mai 17
++++++++++++++++++++++++++++
Endringer i x32-firmwarepakken
++++++++++++++++++++++++++++
		FAI-krav:
 1.-	Hoydemaaler vil gi et 900 mikrosekunder impulssignal naar inngangssignalet for gass er under OFF-verdien (1200 mikrosekunder)
 2.-	Hoydemaaler vil ikke gi signal over OFF-verdien foer et inngangssignal under OFF-verdien (1200 mikrosekunder) er validert.

MERK: For kompatibilitet er disse to kravene naa overfoert til alle vaare Fw x.32

*******************************************************************************************************************************
****** ADVARSEL: Denne endringen kan kreve rekalibrering av din ESC og/eller rekonfigurering av gassmiksene i senderen din
****** SIKKERHET FOERST: Sjekk noye resultatene av denne Fw-endringen paa modellens oppfoersel
****** Vi anbefaler aa gjoere en provekjoring paa bakken i fri plass eller med propellen fjernet
********************************************************************************************************************************

 3.- UI maa oppdateres for aa justere Throttle_in og Throttle_out signaler i grafer
 4.- UI er naa kompatibel med F3G-opptak i grafer; viser motortid som standard
 5.- UI lar kun brukeren endre verdier for innstillinger som Fw-formelen tillater (dvs. endringer kun i STD Fw)
 6.- Forbedrede hoeydeopptak i de forste sekundene (viste noen ganger feltets hoyde over havet)
 7.- Stabilitetsforbedring for PICO i AP-modus: mindre overoppheting
	(Vi anbefaler fortsatt varmeavledning og/eller redusere spenningen til 5,0 volt for AP-modus)
 8.- Enklere aa apne okt (en indikasjon vises i meldingen, Android-brukere)
 9.- STA-modus tillater Wi-Fi-passord paa 8 tegn (lenge onsket...)
10.- Tilbakestilling via magnetisk bryter kun i F3G og F5L
11.- Feil "rart PICO-display" eliminert, bare noen faa tilfeller
12.- Bedre oppfoersel for GliderKeeper-appen


