2026 Maiou 17
++++++++++++++++++++++++++++
Allages sto paketo firmware x32
++++++++++++++++++++++++++++
		Απαίτηση FAI:
 1.-	Το υψόμετρο θα δίνει σήμα παλμού 900 μικροδευτερολέπτων κάθε φορά που το σήμα εισόδου γκαζιού είναι κάτω από την τιμή OFF (1200 μικροδευτερόλεπτα)
 2.-	Το υψόμετρο δεν θα δίνει σήμα πάνω από την τιμή OFF έως ότου επικυρωθεί σήμα εισόδου κάτω από την τιμή OFF (1200 μικροδευτερόλεπτα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους συμβατότητας, αυτές οι δύο απαιτήσεις έχουν ενσωματωθεί σε όλα τα Fw x.32 μας

*******************************************************************************************************************************
****** ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η αλλαγή μπορεί να απαιτεί επαναβαθμονόμηση του ESC και/ή επαναδιαμόρφωση των μιξαρισμάτων γκαζιού στον πομπό σας
****** Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΩΤΑ: Ελέγξτε προσεκτικά τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής Fw στη συμπεριφορά του μοντέλου σας
****** Συνιστούμε δοκιμή στο έδαφος σε ελεύθερο χώρο ή με αφαιρεμένη έλικα
********************************************************************************************************************************

 3.- Το UI πρέπει να ενημερωθεί για ευθυγράμμιση των σημάτων Throttle_in και Throttle_out στα γραφήματα
 4.- Το UI είναι πλέον συμβατό με εγγραφές F3G στα γραφήματα· εμφανίζει τον χρόνο κινητήρα από προεπιλογή
 5.- Το UI επιτρέπει στον χρήστη να αλλάζει μόνο τιμές ρυθμίσεων που επιτρέπει ο τύπος του Fw (δηλαδή αλλαγές μόνο στο STD Fw)
 6.- Βελτιωμένες εγγραφές υψομέτρου στα πρώτα δευτερόλεπτα (μερικές φορές εμφάνιζε το υψόμετρο του αεροδρομίου)
 7.- Βελτίωση σταθερότητας για PICO σε λειτουργία AP: λιγότερη υπερθέρμανση
	(Συνεχίζουμε να συνιστούμε αποβολή θερμότητας και/ή μείωση τάσης στα 5,0 volt για λειτουργία AP)
 8.- Ευκολότερη έναρξη συνεδρίας (εμφανίζεται ένδειξη στο μήνυμα, χρήστες Android)
 9.- Η λειτουργία STA επιτρέπει κωδικό Wi-Fi 8 χαρακτήρων (πολυαναμενόμενο...)
10.- Επαναφορά μέσω μαγνητικού διακόπτη μόνο για F3G και F5L
11.- Εξαλείφθηκε το σφάλμα "περίεργη οθόνη PICO", μόνο λίγες περιπτώσεις
12.- Καλύτερη συμπεριφορά για την εφαρμογή GliderKeeper


