2026 Mai 17
++++++++++++++++++++++++++++
Modifications du Pack Firmware x32
++++++++++++++++++++++++++++
		Exigence FAI :
 1.-	L'altimètre émettra un signal d'impulsion de 900 microsecondes chaque fois que le signal de gaz en entrée est inférieur à la valeur OFF (1200 microsecondes)
 2.-	L'altimètre ne donnera pas de signal au-dessus de la valeur OFF tant qu'un signal d'entrée inférieur à la valeur OFF (1200 microsecondes) n'a pas été validé.

NOTE : Pour des raisons de compatibilité, ces deux exigences ont été intégrées dans tous nos Fw x.32

*******************************************************************************************************************************
****** AVERTISSEMENT : Cette modification peut nécessiter un réétalonnage de votre ESC et/ou une reconfiguration des mélanges de gaz dans votre émetteur
****** LA SÉCURITÉ AVANT TOUT : Vérifiez attentivement les effets de cette modification du Fw sur le comportement de votre modèle
****** Nous recommandons d'effectuer un test au sol en espace libre ou avec l'hélice retirée
********************************************************************************************************************************

 3.- L'interface utilisateur (UI) doit être mise à jour pour aligner les signaux Throttle_in et Throttle_out dans les graphiques
 4.- L'UI est maintenant compatible avec les enregistrements F3G dans les graphiques ; elle affiche par défaut le temps moteur
 5.- L'UI ne permet à l'utilisateur de modifier que les valeurs des paramètres autorisés par la formule du Fw (modifications uniquement dans le Fw STD)
 6.- Amélioration des enregistrements d'altitude dans les premières secondes (affichait parfois l'altitude du terrain)
 7.- Amélioration de la stabilité pour PICO en mode AP : moins de surchauffe
	(Nous recommandons toujours la dissipation thermique et/ou la réduction de la tension à 5,0 volts en mode AP)
 8.- Ouverture de session plus facile (une indication apparaît dans le message, utilisateurs Android)
 9.- Le mode STA permet un mot de passe Wi-Fi de 8 caractères (très demandé...)
10.- Réinitialisation via interrupteur magnétique uniquement pour F3G et F5L
11.- Bug "affichage PICO bizarre" éliminé, seulement quelques cas
12.- Meilleur comportement pour l'application GliderKeeper


