2026 Toukokuu 17
++++++++++++++++++++++++++++
Muutokset x32-laiteohjelmistopakettiin
++++++++++++++++++++++++++++
		FAI-vaatimus:
 1.-	Korkeusmittari antaa 900 mikrosekunnin pulssisignaalin aina, kun kaasun tulosignaali on alle OFF-arvon (1200 mikrosekuntia)
 2.-	Korkeusmittari ei anna signaalia yli OFF-arvon ennen kuin alle OFF-arvon (1200 mikrosekuntia) oleva tulosignaali on vahvistettu.

HUOM: Yhteensopivuuden vuoksi namat kaksi vaatimusta on nyt siirretty kaikkiin x.32-laiteohjelmistoihimme

*******************************************************************************************************************************
****** VAROITUS: Tama muutos saattaa vaatia ESC:n uudelleenkalibroinnin ja/tai lahettimen kaasusekoitusten uudelleenkonfiguroinnin
****** TURVALLISUUS ENSIN: Tarkista huolellisesti taman Fw-muutoksen vaikutukset mallisi toimintaan
****** Suosittelemme tekemaan kokeilutestin maassa vapaassa tilassa tai potkuri irrotettuna
********************************************************************************************************************************

 3.- Kayttoliittyma (UI) on paivitettava Throttle_in- ja Throttle_out-signaalien tasaamiseksi kaavioissa
 4.- Kayttoliittyma on nyt yhteensopiva F3G-tallenteiden kanssa kaavioissa; nayttaa moottorin kaynntiajan oletuksena
 5.- Kayttoliittyma sallii kayttajan muuttaa vain niiden asetusten arvoja, jotka Fw-kaava sallii (muutokset vain STD Fw:ssa)
 6.- Parannettu korkeusrekisterointi ensimmaisten sekuntien aikana (naytti joskus kentan korkeuden merenpinnasta)
 7.- Vakaudenparannukset PICO:lle AP-tilassa: vahemman ylikuumenemista
	(Suosittelemme edelleen lammondissipointia ja/tai jannitteen pienentamista 5,0 volttiin AP-tilassa)
 8.- Helpompi istunnon aloittaminen (viestiin ilmestyy merkinta, Android-kayttajat)
 9.- STA-tila sallii 8 merkin Wi-Fi-salasanan (kauan toivottu...)
10.- Nollaus magneettikytkinasetuksella vain F3G:ssa ja F5L:ssa
11.- "Outo PICO-naytto" -virhe poistettu, vain muutamia tapauksia
12.- Parempi toiminta GliderKeeper-sovellukselle


