2026年5月17日
++++++++++++++++++++++++++++
x32ファームウェアパックの変更点
++++++++++++++++++++++++++++
		FAI要件：
 1.-	スロットル入力信号がOFF値（1200マイクロ秒）を下回っている間、高度計は常に900マイクロ秒のパルス信号を出力します
 2.-	OFF値（1200マイクロ秒）を下回る入力信号が確認されるまで、高度計はOFF値以上の信号を出力しません。

注意：互換性のため、これら2つの要件はすべてのFw x.32に適用されました

*******************************************************************************************************************************
****** 警告：この変更により、ESCの再キャリブレーションおよび/または送信機のスロットルミックスの再設定が必要になる場合があります
****** 安全第一：このFwの変更がモデルの動作に与える影響を慎重に確認してください
****** 広いスペースでの地上テスト、またはプロペラを外した状態でのテストを推奨します
********************************************************************************************************************************

 3.- UIはグラフ内のThrottle_inとThrottle_out信号を整合させるために更新する必要があります
 4.- UIはグラフ内のF3G記録に対応しました。デフォルトでモーター時間を表示します
 5.- UIはFwの計算式が許可する設定値のみ変更可能です（変更はSTD Fwのみ）
 6.- 最初の数秒間の高度記録を改善しました（フィールドの標高が表示されることがありました）
 7.- APモードでのPICOの安定性改善：過熱が軽減
	（APモードでは引き続き放熱対策および/または電圧を5.0Vに下げることを推奨します）
 8.- セッション開始が容易に（メッセージに表示が現れます、Androidユーザー向け）
 9.- STAモードで8文字のWi-Fiパスワードが使用可能に（長年の要望…）
10.- 磁気リセットスイッチによるリセットはF3GとF5Lのみ
11.- 「PICAディスプレイの不具合」バグを修正（一部のケースのみ）
12.- GliderKeeperアプリの動作改善


