(automatisk oversettelse fra engelsk, beklager unøyaktigheter)
HVORDAN GÅ FREM
-Slett alle datafiler (lagre dem først hvis ønskelig).
-Oppdater først til FAI_S eller FAI_F fw.
-Oppdater deretter UI til x.30 (obligatorisk)
-Oppdater til slutt til ønsket endelig Fw hvis den ikke allerede var installert.

Endringer Fw x.30 vs x.29
2/apr/25
Korrigerer feil i beregning av flytid hvis barometertrykk (QFE) <1023,25 hPa.
Det er nødvendig å endre UI x.30.

Endringer i GliderKeeper Fw 1.29 vs 1.26
19. februar
- Alle forbedringer fra versjon 3.29 (se nedenfor) pluss følgende funksjoner som allerede er tilgjengelige i PICO:

- Forbedret teknikk for avlesning av gass, mindre støy i gasssignalet.
- Dobbel opptakstid: 10 timer eller 255 flyvninger, PICO er 5 timer eller 255 flyvninger.
- Ny LED-blinkestrategi som viser flysekvensen.
Tre grønne blink: Glidefase.
Ingen grønne blink: Landet. Flytid er beregnet.

Blått lys: Søker etter WiFi-tilgangspunkt.
Ett blått blink: AP-modus (din IP er 192.168.4.1).
To blå blink: STA-modus (IP oppgitt av tilgangspunktet).
Tre blå blink: mindre enn 25 % minne igjen
Fem blå blink: Nødbruk eller minneoverløp
Intermitterende blå blink: Vertikal, venter 3 sekunder på å gå inn i WiFi-modus: (fast blått).

Endringer i GliderKeeper PICO Fw 3.29 vs 3.27
19/feb/25
OPPSTARTSSEKVENS
- Kortere tid for gassarmering. (Ved å utføre flere oppgaver parallelt).
- GliderKeeper aktiveres nå som standard på gassen når den slås på. (Det ble rapportert at i noen tilfeller kunne flytting av Gliderkeeper i løpet av de første sekundene føre til at den gikk inn i Wi-Fi-modus).
- GliderKeeper må nå være i oppreist stilling og forbli oppreist i 3 sekunder for å gå inn i Wi-Fi-modus. Denne statusen indikeres nå av en blinkende blå LED.
- Ellers går den tilbake til standard gassarmaturtilstand.
- Mer robust minnehåndtering. (For å redusere risikoen for minnekorrupsjon på grunn av strømbrudd i oppstartssekvensen).
- Forbedret signalering av vellykket gassarmatur.
– Den grønne LED-lampen blinker «lenger» for å indikere at den er armert riktig. (Den dimmes for å indikere at den tar opp).
– Forbedret oppførsel ved tap av signal (ødelagt kabel).

TIPS: RADIO MASTER-UTSTYRETS AKTIVERINGSTID
Noen Radio Master-brukere har rapportert at systemene deres bruker flere sekunder på å begynne å generere kontrollsignaler og går over til GliderKeepers sikkerhets-/Wi-Fi-aktivering.
GliderKeeper har en personlig sikkerhetsfunksjon som låser gassen hvis gassignalet ikke er til stede etter noen sekunder.
Hvis du opplever denne «inngangsfeilen», kan du gå inn i Wi-Fi-modus.
- Gå til Systeminnstillinger/Wi-Fi-innstillinger og endre:
- «Tid for å koble til verts-Wi-Fi»
Hvis 11 sekunder gir deg 8 sekunder før «inngangsfeilen» utløses
Hvis det er 13 sekunder, har du 12 sekunder før «inngangsfeilen» utløses.
– Funksjonaliteten til denne parameteren for tilkobling til Wi-Fi er den samme som før.
GliderKeeper anbefaler på det sterkeste å bruke et reservestrømsystem i dette tilfellet,
da batterisvikt er relativt vanlig i F5J-installasjoner.
– Husk at det kan være farlig for eiendom og personer å miste kontrollen over modellen i noen sekunder,
spesielt i lav høyde.
– Fly under disse omstendighetene på egen risiko.
FORBEDRINGER I BEREGNING AV FLYETID

FORBEDRINGER I BEREGNING AV FLYETID
– Forbedret pålitelighet ved å justere høydvinduet for registrering av hendelser i lys av akkumulert erfaring.
– Landingsdeteksjonen er forbedret for å redusere sjansen for «falske positive» (landing for tidlig) eller «falske negative» (landing ikke registrert eller registrert for sent).
- Det sekundære landingsdeteksjonssystemet er forbedret: det aktiveres automatisk etter 25 sekunder på bakken eller kan aktiveres ved å gå i Wi-Fi-modus (som før, som en bryter for å fortelle flyet at vi er på bakken).
- Landingsalgoritmen er designet for å passe de fleste F5J-konkurranseprofiler. Den inkluderer en «touch and go».
- Landinger som er for harde (høy hastighet ved innflyging) eller for myke (dvs. landing i høyt gress uten at flykroppen berører bakken) kan imidlertid kreve manuell verifisering av landingsgrafen.
- Uansett er denne nye algoritmen designet for ikke å gi mer flytid til disse marginale landingene enn ved manuell tidtaking.

WI-FI-MODUS
- Drastisk forbedring av stabilitet og hastighet i AP-modus.
- En etikett vil anbefale deg å stille inn STA-modus.
- Klikk på etiketten for å få en oversikt over manualen.
- Skriv [myIP]/manual.pdf i nettleseren din for å få tilgang til denne oversikten over manualen, som er integrert i GliderKeeper-minnet.
– Det er imidlertid svært viktig å opprettholde en god radioforbindelse:
--hold R/C-senderen slått av, flere meter unna
--og/eller sørg for god sikt mellom AP og STA

BRUKERGRENSESNITTFILER
– Forbedret dataoverføring, laster nå ned alle tilgjengelige data og ikke bare den delen av minnet som er overskrevet i tilfelle minneoverbelastning.
– Keeper-konfigurasjon: STD Fw, nå en enkelt bryter for valg og konfigurering av Time og Altitude Shut.
– Sporingsliste: Viser en mer lesbar pyjamatabell.
– Den siste flyvningen vises øverst, noe som gjør den mer brukervennlig.
– Pyjamatabellen er kompatibel med F5K-skjermen.
– Forhindrer at graf-listen vises før alle data er lastet inn (fast problem hvor det i noen tilfeller så ut som om bare den siste flyvningen kunne plottes).
– Graf: en teller viser nå nedlastingsstørrelsen, nyttig for å sjekke om forbindelsen har hengt seg opp; hvis denne telleren fryser i noen sekunder, prøv igjen etter å ha startet enheten på nytt.