(автоматичен превод от английски, извинете за неточностите)
КАК ДА ПРОДЪЛЖИТЕ
-Изтрийте всички файлове с данни (ако желаете, първо ги запазете).
-Първо актуализирайте до FAI_S или FAI_F fw.
-След това актуализирайте UI до x.30 (задължително)
-Накрая актуализирайте до желания окончателен Fw, ако все още не е инсталиран.

Промени Fw x.30 спрямо x.29
2/апр/25
Коригира грешка в изчисляването на времето на полет, ако барометричното налягане (QFE) е <1023,25 hPa.
Необходимо е да промените UI x.30.

Промени в GliderKeeper Fw 1.29 спрямо 1.26
19 февруари
- Всички подобрения от версия 3.29 (вижте по-долу) плюс следните функции, които вече са налични в PICO:

- Подобрена техника за отчитане на дросела, по-малко шум в сигнала на дросела.
- Двойно време за запис: 10 часа или 255 полета, PICO е 5 часа или 255 полета.
- Нова стратегия за мигане на LED, показваща последователността на полета.

Едно зелено мигане: Запис.
Две зелени мигания: Фаза на двигателя. F5J. Изчислява се височината.
Три зелени мигания: Фаза на плаване.
Няма зелени мигания: Кацнал. Времето на полета е изчислено.

Синьо светене: Търсене на WiFi точка за достъп.
Едно синьо мигане: AP режим (вашият IP адрес е 192.168.4.1).
Две сини мигания: STA режим (IP адрес, предоставен от точката за достъп).
Три сини мигания: остава по-малко от 25% памет
Пет сини мигания: Използване в спешни случаи или препълване на паметта
Прекъсващо синьо мигане: Вертикално, изчакване 3 секунди за влизане в WiFi режим: (синьо светене).

Промени в GliderKeeper PICO Fw 3.29 спрямо 3.27
19/фев/25
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ЗАХРАНВАНЕ
- По-кратко време за активиране на дросела. (Чрез изпълнение на няколко задачи едновременно).
- GliderKeeper вече се активира по подразбиране на дросела при включване. (Беше съобщено, че в някои случаи преместването на Gliderkeeper през първите няколко секунди може да доведе до преминаване в Wi-Fi режим).
- GliderKeeper вече трябва да бъде в изправено положение и да остане в това положение в продължение на 3 секунди, за да премине в Wi-Fi режим. Това състояние вече се индикира с мигащ син светодиод.
- В противен случай ще се върне в състоянието по подразбиране за активиране на дросела.
- По-стабилно управление на паметта. (За да се намали рискът от повреда на паметта поради прекъсване на захранването при включване).
- Подобрена сигнализация за успешно активиране на дросела.
– Зеленият LED мига „по-дълго“, за да покаже, че е активиран правилно. (Ще угасне, за да покаже, че записва).
– Подобрено поведение в случай на загуба на сигнал (счупен кабел).

СЪВЕТ: ВРЕМЕ ЗА АКТИВИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ RADIO MASTER
Някои потребители на Radio Master са съобщили, че техните системи отнемат няколко секунди, за да започнат да генерират контролни сигнали и да преминат в режим на сигурност/Wi-Fi на GliderKeeper.
GliderKeeper разполага с функция за лична безопасност, която блокира дросела, ако сигналът за дросела не е наличен след няколко секунди.
Ако се окажете в това състояние на „грешка при въвеждане“, можете да влезете в Wi-Fi режим.
- Отидете в Системни настройки/Wi-Fi настройки и променете:
- „Време за свързване с хост Wi-Fi“
Ако 11 секунди ви дават 8 секунди преди да се задейства „грешка при въвеждане“
Ако са 13 секунди, ще имате 12 секунди преди да се задейства „грешка при въвеждане“.
– Функционалността на този параметър за свързване с Wi-Fi е същата като преди.
GliderKeeper силно препоръчва да използвате резервна система за захранване в този случай,
тъй като повредите на батерията са относително чести при F5J инсталации.
– Не забравяйте, че загубата на контрол над модела за няколко секунди,
особено на ниска височина, може да бъде опасна за имуществото
и хората.
– Летете в тези условия на свой риск.

ПОДОБРЕНИЯ В ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ВРЕМЕТО НА ПОЛЕТ
– Подобрена надеждност чрез коригиране на прозореца за височина за записване на събития в светлината на натрупания опит.
– Подобрено е откриването на кацане, за да се намалят шансовете за „фалшиво положително“ (кацане твърде рано) или „фалшиво отрицателно“ (кацане не е открито или е открито твърде късно).
- Вторичната система за откриване на кацане е подобрена: тя се активира автоматично след 25 секунди на земята или може да бъде активирана чрез преминаване в Wi-Fi режим (както и преди, като превключвател, който информира летателния апарат, че сме на земята).
- Алгоритъмът за кацане е проектиран да отговаря на повечето профили за кацане в състезания F5J. Той включва „докосване и излитане“.
- Въпреки това, кацания, които са твърде твърди (приближаване с висока скорост) или твърде меки (т.е. кацане във висока трева, без корпусът да докосне земята), може да изискват човешка проверка на графиката на кацането.
- Във всеки случай, този нов алгоритъм е проектиран така, че да не дава повече време за полет на тези гранични кацания, отколкото в случая на човешко отчитане на времето.

WI-FI РЕЖИМ
- Драстично подобрение на стабилността и скоростта в AP режим.
- Етикет ще ви посъветва да настроите режима STA.
- Кликнете върху етикета, за да получите резюме на ръководството.
- Въведете [myIP]/manual.pdf в браузъра си, за да получите достъп до това резюме на ръководството, интегрирано в паметта на GliderKeeper.
– Въпреки това е много важно да поддържате добра радио връзка: 
--дръжте R/C предавателя изключен, на няколко метра разстояние
--и/или отлична видимост между AP и STA

ФАЙЛОВЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИНТЕРФЕЙС
– Подобрено изтегляне на данни, сега се изтеглят всички налични данни, а не само частта от паметта, която е била презаписана в случай на претоварване на паметта.
– Конфигурация на Keeper: STD Fw, сега с един превключвател за избор и конфигуриране на Time и Altitude Shut.
– Списък с траектории: Показва по-четима таблица.
– Последният полет се показва в горната част, което го прави по-лесен за използване.
– Списъкът е съвместим с дисплея F5K.
– Предотвратява появата на списъка с графики, докато не бъдат заредени всички данни (отстранен проблем, при който в някои случаи изглеждаше, че може да се начертае само последният полет).
– Графика: брояч сега показва размера на изтеглянето, което е полезно за проверка на заседнала връзка; ако този брояч замръзне за няколко секунди, опитайте отново след рестартиране на устройството.