2026 Mayo 17
++++++++++++++++++++++++++++
Cambios al Paquete de Firmware x32
++++++++++++++++++++++++++++
		Requisito FAI:
 1.-	El altímetro dará una señal de pulso de 900 microsegundos siempre que la señal de gas de entrada esté por debajo del valor OFF (1200 microsegundos)
 2.-	El altímetro no dará señal por encima del valor OFF hasta que se haya validado una señal de entrada por debajo del valor OFF (1200 microsegundos).

NOTA: Por compatibilidad, estos dos requisitos se han incorporado ahora a todos nuestros Fw x.32

*******************************************************************************************************************************
****** AVISO: Este cambio puede requerir una recalibración de su variador (ESC) y/o una reconfiguración de las mezclas de gas en su emisora
****** SEGURIDAD ANTE TODO: Compruebe cuidadosamente los resultados de este cambio de Fw en el comportamiento de su modelo
****** Recomendamos realizar una prueba en tierra en espacio libre o con la hélice retirada
********************************************************************************************************************************

 3.- La interfaz (UI) debe actualizarse para alinear las señales Throttle_in y Throttle_out en los gráficos
 4.- La UI ahora es compatible con los registros F3G en los gráficos; muestra el tiempo de motor por defecto
 5.- La UI solo permite al usuario cambiar los valores de los ajustes que la fórmula del Fw permite (es decir, cambios solo en el Fw STD)
 6.- Mejora en el registro de altitud en los primeros segundos (a veces mostraba la elevación del campo)
 7.- Mejora de estabilidad para PICO en modo AP: menos sobrecalentamiento
	(Seguimos recomendando la disipación de calor y/o reducir el voltaje a 5,0 voltios en modo AP)
 8.- Inicio de sesión más sencillo (aparece un indicador en el mensaje, usuarios Android)
 9.- El modo STA permite una contraseña Wi-Fi de 8 caracteres (muy solicitado...)
10.- Reinicio mediante interruptor magnético solo en F3G y F5L
11.- Eliminado el bug "pantalla PICO extraña", solo en algunos casos
12.- Mejor comportamiento para la App GliderKeeper


